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既有屋面防水修缮专项施工方案
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[bookmark: chapter_1]第1章　渗漏排查与修缮分区
1.1 区分室内出水点和屋面进水点
以【待填写：楼栋、轴线和屋面分水线】分区。记录室内湿痕首次发生时间、与风向雨量的关系及既有维修痕迹，沿水流方向回查雨水斗、泛水收头、穿屋面管和伸缩缝。室内水迹与屋面进水位置分别编号，只有经检查或分区验证后才把两者建立对应。
技术负责人把需要揭检的部位、拟保留构造和排水走向标在同一份平面图上。出现基层开裂、保温层积水或既有设备遮挡时，登记实际边界并报有关方确认，依据书面确认更新工程量与材料清单。
	分区及部位
	调查线索
	尚待确认的水路
	确认方法及记录

	填写示例 女儿墙根部
	室内顶角在迎风雨后出现湿痕
	墙面雨水倒灌或收头失效均待排查
	分区检查，配对室内外照片

	【待填写：楼栋、轴线】
	【待填写：时间和现象】
	【待填写：疑点】
	【待填写：记录号及结论】


[bookmark: chapter_2]第2章　工期窗口与临时防雨
2.1 按当天能封闭的面积安排拆除
结合【待填写：可用施工时段、天气停工条件和业主开放要求】将屋面划为能独立排水和临时封闭的作业段。工长按班核查当班人手、材料到位、垃圾下运通道和临时防雨物资后才下达揭除范围。拆除、基层修整、节点处理和封闭各设置交接岗位。
天气突变时停止扩大揭露面，保护当日已完成收口，核实备用排水路径和楼内敏感房间。收工前由工长和使用方联系人共同复查临时遮护及排水口状态。复工时检查基层含水、污染和遮护损坏，达到所选体系施工条件后恢复。
	作业段
	开工前置条件
	收工闭合条件
	异常调整

	填写示例 含雨水斗的独立排水分区
	替代排水可用、材料及隔离到位
	揭露面遮护完整、排水通路恢复
	暂缓相邻段拆除，复核积水风险

	【待填写：分区号】
	【待填写：资源和移交日】
	【待填写：检查人及节点】
	【待填写：调整责任与复工条件】


2.2 对照分区记录当班闭合情况
工长在日计划中登记分区号、拟揭除范围、人员材料到位情况及收工检查岗位。收工记录对应表内闭合条件，注明已封闭部位、临时遮护和后续接续位置。天气或现场条件改变时，记录调整原因及确认岗位，并同步下一班施工范围。
[bookmark: chapter_3]第3章　现场安全与使用保护
3.1 隔离高处作业及材料周转路径
按现场踏勘结果注明垂直运输路线、屋面堆料点、临边和下方通行区。施工负责人核对经确认的屋面承载和运输条件，再安排材料分批上屋面。对空调机组、采光设施、避雷设施和需保留的面层，明确遮护方式及移交岗位。施工垃圾分段装袋清运，防止堵塞落水口。
所选工艺涉及动火时，按现场许可落实审批、隔离、监护和作业后复查。现场条件不满足时暂停该工序，提请技术负责人确定可行工法并办理相应确认。遇降雨、大风或室内新出现渗水，通知使用方采取保护并保留现场记录。
[bookmark: chapter_4]第4章　材料报验与基层交接
4.1 核对新旧材料相容性
材料员按【待填写：设计选用体系、品种规格和批次】逐项核对产品证明、配套基层处理材料和节点辅材，按约定送检或见证取样。技术人员对照设计与产品使用条件，核查旧层残留物、基层含水和环境条件对粘结的影响，必要时先做局部试铺并记录结果。
揭除后沿排水方向复核找坡和雨水斗口标高，检查空鼓、尖锐突起、裂缝及松散基层。对已确认的缺陷修整后，由质检员记录位置、方法和复查结果。未达到设计与材料体系交接条件的分区暂缓覆盖。
4.2 将材料批次对应到施工分区
材料员记录进场批次、报验或检验资料编号及领用去向，工长在施工记录中使用相同分区号。不同节点采用的配套材料分别核对批准做法。质检员在基层交接单中登记结论、需处理部位和复查记录，再与后续隐蔽检查关联。
[bookmark: chapter_5]第5章　节点样板与大面施工
5.1 先交验易渗节点，再覆盖隐蔽层
按批准详图分别处理立面交接、新旧层接槎、穿出屋面的管道及落水口。技术交底列明附加层、收头固定、密封和排水口通畅的检查位置，搭接与上翻尺寸逐项引用【待填写：节点编号和批准尺寸】。样板验收时对照标尺照片及详图核认，合格做法交底到同类节点。
大面按材料工法与排水流向组织铺设或分遍施工。每日标注接缝走向、材料批次、班次和当日收口位置。分层隐蔽前记录关键节点，修补位置单独编号，未经复核的节点暂缓进入保护层工序。
	节点
	图纸或工艺依据
	覆盖前核验
	留存凭证

	填写示例 穿屋面立管
	经确认的立管泛水详图
	核对附加处理、收头密封及周边排水
	带位置标记和尺度的照片、隐蔽记录

	【待填写：落水口或接槎】
	【待填写：图号及版次】
	【待填写：尺寸与判定条件】
	【待填写：验收记录编号】


[bookmark: chapter_6]第6章　试水复验与交付回访
6.1 以同一分区和观察点验证修缮效果
技术负责人按【待填写：设计、验收条款和批准试验方案】确定雨后观察、淋水或蓄水等适用方法。拟蓄水时须先确认屋面结构承载、围挡和可控排水条件，再明确水深、持续时间和终止条件。试验前记录室内原有湿痕，试验中按相同观察点登记变化。异常时有序排水，区分临时封堵影响和防水缺陷。
6.2 沿原分区复验并核对交付资料
缺陷返修后沿原观测路径复验，记录缺陷编号、修补部位、试验条件、室内观察结果及见证签认。资料员按分区号汇总材料批次、节点样板、隐蔽记录和竣工照片，逐项核对缺陷处理状态。移交时交代后续上屋面作业的保护要求，按合同填写回访节点和保修响应方式。
	防水分区
	试验方法与条件
	观察位置与结果
	复验及签认

	填写示例 天沟与雨水斗交界
	采用项目批准的分区试验，记录起止时间
	沟底、斗口、对应楼板背面逐点记录
	变更或返修后按原编号复验

	【待填写：分区】
	【待填写：方法、参数、天气】
	【待填写：现象与照片号】
	【待填写：复验单、见证岗位】



