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[bookmark: chapter_1]第1章　现状交通调查与控制目标
1.1 受影响范围
在【待填写：路段、路口和影响边界】分别调查车辆、骑行、步行和沿线装卸需求，区分工作日高峰、平峰与夜间条件。对公交停靠、学校医院出入口及应急通行路线列明具体位置。现状资料按调查日期和图号归档，交通组织目标依据管理部门和建设单位确认的条件填写。
1.2 调查依据与控制条件
编制人员将调查时段、路段范围和现场照片对应到交通现状图，单列施工期间必须保持的通行需求。对【待填写：管理部门意见、占道条件及相关图纸版次】登记来源和确认状态，各期组织方案据此确定通行边界与检查重点。
[bookmark: chapter_2]第2章　分期计划与交通转换
2.1 各期占道与转序条件
按【待填写：施工分期图和核定占道时段】标注每期围挡线、通行方向和替代路径。每次转换前走查围挡端部、转弯区域、施工车辆出入口和行人穿越点，核对标志、标线及照明状态。经现场交接和规定的核验后，再切换交通流。
	阶段
	保留通行路径
	转序条件

	【待填写：初期阶段】
	【待填写：行车和慢行路线】
	【待填写：许可及查验记录】

	【待填写：切换阶段】
	【待填写：替代路径】
	【待填写：撤改设施和复核人】


2.2 转换计划与协同确认
每期转换列明【待填写：计划时段、前置工程完成条件及协调岗位】，并核对施工进度、设施到位和人员安排。转换负责人组织按阶段图逐项检查，记录问题位置、处理结果与确认依据。变更阶段边界或实施时段时，依项目规定完成确认并更新图纸及交接记录。
[bookmark: chapter_3]第3章　临时设施与岗位安排
3.1 设施定位与复核
按审定图编制临时标志、标线、隔离设施和警示照明清单。测量定位后，分别从车辆和行人的接近方向检查可见性，重点检查交叉口、弯道和围挡转角。交通疏导岗位在施工车辆进出时组织引导，保持替代通道连续。设施移位或损坏时记录点位，安排修复和复查。
3.2 岗位覆盖与设施交接
现场负责人按占道阶段和作业时段安排设施检查、交通疏导及异常报告岗位，明确各岗位覆盖路段与交班事项。设施清单记录编号、位置、所属阶段和维护责任，安装、移位、修复及撤除使用同一编号追踪，交班时核对未处理问题。
[bookmark: chapter_4]第4章　运行监测与应急处置
4.1 巡查与异常上报
依据【待填写：易拥堵点位、巡查频次和联络岗位】记录排队长度、通行受阻、设施损坏和天气影响。突发拥堵或事故时优先隔离受影响作业面，为救援保留通道，并按批准的联络程序报告。在主管部门或现场指挥人员确认后，依预案启动备用路线或调整作业时段。
	异常情形
	首要行动
	恢复前检查

	临时通道受阻
	引导至已批准的替代路径
	检查连续通行条件

	夜间警示失效
	加强隔离并组织修复
	复测可见性与供电


4.2 异常记录与恢复核查
巡查人员记录异常发生的阶段、位置、时间及影响范围，关联报告记录和现场处置单。恢复前由相应岗位按审定方案核对通行路径、设施状态及遗留风险，记录确认结论。需要调整组织方案的事项更新至阶段图，并向相关交接岗位传达。
[bookmark: chapter_5]第5章　撤场恢复与移交
5.1 交通设施恢复
按【待填写：恢复范围、原状记录和验收主体】逐项核对路面、标线、标志、公交及行人设施。先完成永久设施恢复和可视性检查，再按批准顺序撤除临时设施。现场移交记录保留各方向照片、检查结论和遗留问题负责人。复查周边出入口、排水口和铺装受损情况后一并闭合。

